
DATA file  :  experimental condition
------------------------------------
* width of TTL signal (to LED) = 16ns or 30ns

* position of MPPC : 
 ( d1, d2, d3, d4, d5 = 0 , 200 , 400, 559 ,800 )

wave1.txt  :  16ns_d1
wave2.txt  :  16ns_d2
wave3.txt  :  16ns_d3
wave4.txt  :  16ns_d4
wave5.txt  :  16ns_d5

wave6.txt  :  30ns_d1
wave7.txt  :  30ns_d2
wave8.txt  :  30ns_d3
wave9.txt  :  30ns_d4
wave10.txt :  30ns_d5


usage
------------------------------------
root[] .x wave.C(1)    ( to process wave1.txt )

