496.8 497 497.2 497.4 497.6 497.8 498 498.2 498.4 310 × 20

40 60

80

100 120

Interval of consequtive spills LTC Run:1500