0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Interval of consequtive spills LTC Run:241604