240.55 240.6 240.65 240.7 240.75 240.8 240.85 310 × 3.52000007

3.520000075

3.52000008

3.520000085

3.52000009

Interval of consequtive spills LTC Run:270121