240.867 240.8675 240.868 240.8685 240.869 310 × 3.520000079

3.52000008

3.520000081

3.520000083

3.520000084

3.520000085

3.520000086

3.520000087

3.520000089

3.52000009

3.520000091

Interval of consequtive spills LTC Run:270123