242.06 242.08 242.1 242.12 242.14 242.16 310 × 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Interval of consequtive spills LTC Run:270131