242.16 242.18 242.2 242.22 242.24 242.26 242.28 310 × 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Interval of consequtive spills LTC Run:270133