365880 365900 365920 365940 365960 365980

500

1000

1500

2000

2500

3000

Interval of consequtive spills TT Run:1490

365880 365900 365920 365940 365960 365980

500

1000

1500

2000

2500

3000

Interval of consequtive spills Mot Run:1490

365880 365900 365920 365940 365960 365980

500

1000

1500

2000

2500

3000

Interval of consequtive spills Rub Run:1490