583.5 583.55 583.6 583.65 583.7 583.75 583.8 310 × 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Interval of consequtive spills TT Run:241512

583.5 583.55 583.6 583.65 583.7 583.75 583.8 310 × 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Interval of consequtive spills Mot Run:241512

583.5 583.55 583.6 583.65 583.7 583.75 583.8 3 10× 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Interval of consequtive spills Rub Run:241512