976.3 976.35 976.4 976.45 976.5 976.55 976.6 310 × 1.0006539

1.00065391

1.00065392

1.00065393

1.00065394

1.00065395

Interval of consequtive spills TT Run:241566

976.3 976.35 976.4 976.45 976.5 976.55 976.6 310 × 1.00065389

1.0006539

1.00065391

1.00065392

1.00065393

1.00065394

1.00065395

1.00065396

1.00065397

Interval of consequtive spills Mot Run:241566

976.3 976.35 976.4 976.45 976.5 976.55 976.6 3 10× 1.0006539

1.00065391

1.00065392

1.00065393

1.00065394

1.00065395

Interval of consequtive spills Rub Run:241566