230.328 230.3285 230.329 230.3295 230.33 230.3305 230.331 310 × 3.520000079

3.52000008

3.520000081

3.520000083

3.520000084

3.520000085

3.520000086

3.520000087

3.520000089

3.52000009

3.520000091

Interval of consequtive spills TT Run:260015

230.328 230.3285 230.329 230.3295 230.33 230.3305 230.331 310 × 3.52000007

3.520000075

3.52000008

3.520000085

3.52000009

Interval of consequtive spills Mot Run:260015

230.328 230.3285 230.329 230.3295 230.33 230.3305 230.331 3 10× 3.520000079

3.52000008

3.520000081

3.520000083

3.520000084

3.520000085

3.520000086

3.520000087

3.520000089

3.52000009

3.520000091

Interval of consequtive spills Rub Run:260015