P.E. / Layer

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ratio to Total(CC+NC)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6