Horn current [kA]

0 200 400 600 800 1000

MUMON SI X-Size [cm]

80

100

120